
第一章 用户需求书
1、 项目一览表
	采购内容
	数量
	参数要求
	完工期（日历日）
	预算金额（元）

	汽车彩绘、涂装、调漆实训室维修升级
	1批
	详见项目采购清单
	20天
	41075.00

	总价（大写）：人民币 肆万壹仟零柒拾伍元整
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二、报价单
	汽车彩绘、涂装、调漆实训室维修升级清单

	[bookmark: _GoBack]序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数
	单价
	金额
	备注

	1
	吊顶骨架（扁通）
	240
	米
	规格尺寸：60*40mm方通，壁厚1.5mm，表面处理：镀锌，国标材质。（含材料下料、焊接扁通架、安装，打螺丝及玻璃胶）
	
	
	含安装、运输服务费

	2
	吊顶集成板
	180
	平方
	吊顶集成板采用竹木纤维集成板颜色根据需求方要求订制、板材要求长度≦4米、宽度≧40mm.厚度：8mm；面积：180平方。（含材料下料、安装、打螺丝及玻璃胶）
	
	
	

	3
	吊顶配件
	1
	批
	根据目前面积180平方米吊顶集成板需求，配套相应的零配件（含边角线96米、中接卡槽50米，不锈钢卡扣1000个、。
	
	
	

	4
	光源电线
	2
	卷
	国标电线（金环宇），线芯材质: 铜芯,阻燃单股2.5平方,国标单卷100米。
	
	
	

	5
	线管
	100
	米
	PVC线管：直径16mm，颜色：白色。
	
	
	

	6
	线管配件
	1
	批
	PVC接头、弯头、三通，直径16mm，颜色：白色。
	
	
	

	7
	吊顶平板灯
	27
	套
	平板灯嵌入式嵌天花板LED灯具规格尺寸：120*30CM，颜色: 超亮款白色，60瓦，灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩 ，灯罩形状: 长方形，电压: 100V-240V。（含材料下料、安装及玻璃胶）
	
	
	

	8
	顶面防水钢材（扁通）
	90
	米
	规格尺寸：60*40mm方通，壁厚1.5mm，表面处理：镀锌，国标材质。（含材料下料、焊接扁通架、安装，打螺丝及玻璃胶）
	
	
	

	9
	铁皮瓦
	36
	平方
	材质：铁、厚度：4.26mm铁皮涡轮瓦。颜色可以根据学校要求配送。（含材料下料、焊接扁通架、水槽安装、铁皮瓦安装，打螺丝及玻璃胶）
	
	
	

	10
	大棚涂装恻水槽更换
	100
	米
	颜色根据需求方要求订制、板材要求长度≧100米、宽度≧20cm.厚度：8mm；（含材料下料、安装、打螺丝及玻璃胶）
	
	
	

	11
	大棚涂装侧下水管接盆
	6
	个
	颜色根据需求方要求订制、厚度：≧20mm；（含材料下料、安装、打螺丝及玻璃胶）
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1.供应商须对本项目进行分项响应报价，任何只对其中一部分进行的响应报价都被视为无效响应。
2.本项目所有分项单价汇总合计金额，不得超过最高预算金额，否则将被视为无效报价。
3.报价应包括采购物品的成本、运输、税费及安装、执行过程中可预见及不可预见的一切费用等。
三、项目实施要求
本项目为货物采购维修升级（含安装）；安装地点校内大棚实训室、功能室原有老旧吊顶、龙骨、灯具、附属配件整体拆除清运，顶面基层侧面水槽更换；新的吊顶需要焊接铁框架、安装吊顶板及光源、设施复位、现场复原全流程施工，全程适配校园教学环境，严格执行校园安全管理规定；
1. 维修升级（含安装）涉及高空作业，施工单位提供持有特种作业操作证人员证书(焊接与热切割作业)有效期内:(投标单位需提供官网查询电子证书截图)持证人员需提供在投标单位近(三个月)社保缴纳查询记录任意一个月。
2. 维修升级（含安装）涉及框架焊接，施工单位提供持有特种作业操作证人员证书(高处作业)有效期内;(投标单位需提供官网查询电子证书截图)持证人员需提供在投标单位近(三个月)社保缴纳查询记录任意一个月。
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